**Макет «Умного дома»**

Габариты:

Столешница: 105/85/100 см

Макет с подставкой: 100/80/40 см

Вес столешницы: 40 кг

Вес макета с подставкой: 40 кг

Потребляемая мощность: 189 Вт

Список используемого оборудования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Артикул | Кол-во |
| Шлюз HDL Link Buspro | MGWIP | 1 |
| Реле 12 каналов, 10А | MR1210 | 1 |
| Dali шлюз 64 канала | MC64-DALI | 1 |
| Реле штор | MW02 | 1 |
| DMX шлюз | MC48IP-DMX | 1 |
| Блок питания 750mA | MSP750 | 1 |
| Логический контроллер | MCLOG | 1 |
| Модуль входов, 4 канала | MSD04.40 | 1 |
| Аудиоплеер | MZBOX-A50B | 1 |
| Динамик |  | 1 |
| Сенсорная панель управления 7 дюймов | MGWSIPD-LK.18-8 | 1 |
| Интерфейс питания панели 7 дюймов | MPWS2R1ETH-BP.18 | 1 |
| Сенсорная панель управления 4 дюйма | MPL35C/TILE.48 | 2 |
| Термостат управления климатом | MPL40E/TILE.48 | 1 |
| 4 клавишная сенсорная панель | MPT4.48-A | 1 |
| 4 клавишная панель Tile | MP4B/TILE.48 | 1 |
| 4 клавишная панель Granite | MP4C.486 | 1 |
| Интерфейс питания панелей Tile | MPPI/TILE.48 | 3 |
| Интерфейс питания панелей Granite | MPLPI.48-A | 3 |
| Вызывная панель домофона Dahua | MVDO2102T | 1 |
| Датчик движения | MSP02 | 1 |
| Лента RGBCW |  | 2м |
|  |  |  |
|  |  |  |