**HDL-MSBPY.10 HDL Buspro демо-чемодан**

Описание:

Демонстрационный чемодан предназначен для презентации продукции. Он не требует каких-либо дополнительных кабелей, модулей, чемодан подключается к розетке.

Назначение:

Продажа/демонстрация клиентам



Комплектация:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Артикул | Описание | Кол-во |
| 1 | DIN RCU Универсальный модуль управления (Версия Buspro) | HDL-MHRCU.433 | DIN RCU Универсальный модуль управления  Всего 48 каналов: 13 каналов реле (1-13): 5А, часть из которых можно настроить для управления моторами, 4 канала реле (14-17): 10А, 4 канала диммирования (18-21): 1А, 24 входа сухих контакта для подключения внешних выключателей или датчиков, IP интерфейс с поддержкой управления через Интернет и ПО iRidium.  Интерфейсы: HDL Buspro,RS485, INNER BUS, UDP/IP Network | 1 |
| 2 | 4-кнальный ИК трансмиттер с сенсором тока | HDL-MIRC04.40 | 4-канальный ИК трансмиттер с сенсором тока. Новая база ИК кодов, поддерживает 24 устройства и 100 ИК-кодов, определяет статус устройств (вкл / выкл). | 1 |
| 3 | Логический контроллер | HDL-MCLog.431 | Логический контроллер. 960 логических блока, 12 логических типов. Операторы ЕСЛИ, И, ИЛИ, таймеры и календари | 1 |
| 4 | HDL HomePlay сетевой аудио плеер | HDL-MZBOX-A50B.30 | HDL HomePlay сетевой аудио плеер, Power Supply: AC100-240V, 60/50Hz/, Input: DC24V @ 3.3A. Возможность превратить любую пару динамиков в беспроводную аудиосистему HiFi, воспроизвести музыку из целого ряда потоковых сервисов, а также с смартфона, планшета, флеш-драйверов и NAS. | 1 |
| 5 | 4-клавишная панель Granite, серый металл (без шинного соединителя HDL-MPLPI.48-A) | HDL-MP4C.486 | 4-клавишная панель серии Granite  Металлическая отделка, настраиваемая (RGB) подсветка кнопок, индикаторы состояния, нажимные клавиши Push-button. Встроенный датчик температуры. | 1 |
| 6 | Сенсорная панель Granite Display, черное стекло, (без шинного соединителя  HDL-MPLPI.48-A) | HDL-MPTL4C.48-06 | Сенсорная панель Granite Display  Многофункциональная сенсорная панель управления с 4-дюймовым дисплеем высокого разрешения. Встроенные датчики температуры, влажности, сенсор приближения. | 1 |
| 7 | Универсальный шинный соединитель | HDL-MPLPI.48-A | Универсальный шинный соединитель для панелей европейского стандарта (DLP, клавишных и сенсорных выключателей, кроме серии Tile) | 2 |
| 8 |  | *TP-Link 150M IP Router* | IP Роутер для подключения по сети Wi-Fi | 1 |
| 9 |  | *HDR-30-24 1.5A* | Блок питания системы | 1 |

Комплектующие 8, 9 – устройства, обеспечивающие работу комплектующих 1-7.